**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad**

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

|  |
| --- |
|   |
| Sp.zn.:Č.j. : | Výst./02047/10/202736/10 |   | Plumlov, dne 25.10.2010 |   |
| Vyřizuje: | Ing. Pavlína Greplová |   |   |   |

Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

**ROZHODNUTÍ**

**o umístění stavby a stavební povolení**

**Výroková část – umístění stavby:**

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 2.8.2010 podala

**Obec Vícov, IČ 00288896, Vícov 46, 798 03  Plumlov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y**

na stavbu:

**rozšíření (přístavba) veřejného osvětlení
Vícov**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 179/1, druh pozemku ostatní plocha,  179/22, druh pozemku  ostatní plocha , 704/1, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Vícov.

Stavba obsahuje:

-            rozšíření (přístavba) sítě veřejného osvětlení zemním kabelem CYKY-J 4x10 vedený v zemi v kabelové chráničce spolu s uzemňovacím drátem FeZn 10 mm. Trasa bude vedena od stávajícího sloupu veřejného osvětlení umístěného na pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Vícov v blízkosti pozemku st.p. 321 v k.ú. Vícov  pozemkem p.č. 179/1 a 179/22 v k.ú. Vícov jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 0,6 m podél jihozápadní hranice pozemku p.č. 179/20 v k.ú. Vícov a dále na pozemek p.č. 704/1 v k.ú. Vícov. Zde bude proveden  lom trasy jižním směrem a trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,6 m podél západní hranice pozemku p.č. 178/3 a 178/1 v k.ú. Vícov. Rozšíření  sítě veřejného osvětlení bude ukončeno na novém sloupu VO typu S5 výšky 5 m  umístěném na pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Vícov ve vzdálenosti 0,5 m od západní hranice pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov a současně jižně 1 m od jižní obvodové stěny pilířku HUP umístěného při západní hranici pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov. Na sloupu bude umístěno svítidlo ELLUVIA 70S se sodíkovou výbojkou 70 W. Délka trasy 65 m, hloubka výkopu max.1,1 m.

**Podmínky pro umístění stavby:**

1.       Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 179/1, 179/22, 704/1 v katastrálním území Vícov podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Grepl, ČKAIT 1201188.

2.       Způsob zastavění:

         rozšíření (přístavbu) sítě veřejného osvětlení zemním kabelem CYKY-J 4x10 vedený v zemi v kabelové chráničce spolu s uzemňovacím drátem FeZn 10 mm. Trasa bude vedena od stávajícího sloupu veřejného osvětlení umístěného na pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Vícov v blízkosti pozemku st.p. 321 v k.ú. Vícov  pozemkem p.č. 179/1 a 179/22 v k.ú. Vícov jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 0,6 m podél jihozápadní hranice pozemku p.č. 179/20 v k.ú. Vícov a dále na pozemek p.č. 704/1 v k.ú. Vícov. Zde bude proveden  lom trasy jižním směrem a trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,6 m podél západní hranice pozemku p.č. 178/3 a 178/1 v k.ú. Vícov. Rozšíření  sítě veřejného osvětlení bude ukončeno na novém sloupu VO typu S5 výšky 5 m  umístěném na pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Vícov ve vzdálenosti 0,5 m od západní hranice pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov a současně jižně 1 m od jižní obvodové stěny pilířku HUP umístěného při západní hranici pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov. Na sloupu bude umístěno svítidlo ELLUVIA 70S se sodíkovou výbojkou 70 W. Délka trasy 65 m, hloubka výkopu max.1,1 m.

3.       Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.

4.       Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu - stávajíc síť VO.

5.       Stavba bude přístupná z přilehlé veřejné  místní komunikace přes dotčené pozemky.

**Výroková část – provedení stavby**

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení stavby, kterou dne 2.8.2010 podala

**Obec Vícov, IČ 00288896, Vícov 46, 798 03  Plumlov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**Vydává** podle  § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**rozšíření (přístavba) veřejného osvětlení
Vícov**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 179/1, druh pozemku ostatní plocha,  179/22, druh pozemku  ostatní plocha , 704/1, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Vícov.

Stavba obsahuje:

-            rozšíření (přístavbu) sítě veřejného osvětlení zemním kabelem CYKY-J 4x10 vedený v zemi v kabelové chráničce spolu s uzemňovacím drátem FeZn 10 mm. Trasa bude vedena od stávajícího sloupu veřejného osvětlení umístěného na pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Vícov v blízkosti pozemku st.p. 321 v k.ú. Vícov  pozemkem p.č. 179/1 a 179/22 v k.ú. Vícov jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 0,6 m podél jihozápadní hranice pozemku p.č. 179/20 v k.ú. Vícov a dále na pozemek p.č. 704/1 v k.ú. Vícov. Zde bude proveden  lom trasy jižním směrem a trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,6 m podél západní hranice pozemku p.č. 178/3 a 178/1 v k.ú. Vícov. Rozšíření  sítě veřejného osvětlení bude ukončeno na novém sloupu VO typu S5 výšky 5 m  umístěném na pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Vícov ve vzdálenosti 0,5 m od západní hranice pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov a současně jižně 1 m od jižní obvodové stěny pilířku HUP umístěného při západní hranici pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov. Na sloupu bude umístěno svítidlo ELLUVIA 70S se sodíkovou výbojkou 70 W. Délka trasy 65 m, hloubka výkopu max.1,1 m.

**Podmínky pro provedení stavby:**

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace,  kterou vypracoval Ing. Zdeněk Grepl, ČKAIT 1201188, případné změny lze provést po předchozím povolení stavebního úřadu.

2.       Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.       Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno (název) a  adresu (sídlo) zhotovitele stavby.

4.       Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:

         Dokončení stavby.

5.       Stavba bude dokončena do 31.12.2011.

6.       Musí být dodrženy podmínky E.ON Česká republika, a.s. dané ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON ČR,a.s. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zn. R11679-Z051018193 ze dne 18.6.2010 a to zejména :

* V zájmovém území se nachází : podzemní vedení NN.
* Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.
* Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
* Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a ČSN 333301.
* V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

       c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

      d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

* Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

      a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná    zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

      b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

      c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

      d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

* Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě     NN a VN (dále jen RSSVN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
* Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.
* Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
* Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
* Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
* Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
* Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzernňovacího vedení.
* Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR.

7.       Musí být dodrženy podmínky stanoviska JMP,a.s.Brno dané ve vyjádření zn.  2664/10/115                ze dne 21.6.2010, a to:

* Realizací výše uvedené stavby bude dotčeno stávající plynárenské zařízení ve správě JMP, a.s. - STL plynovod PE 63 a plynovodní přípojka PE 25
* Před zahájením zemních prací si nechat vytýčit plynárenské zařízení pracovníky JMP, a.s..
* Hranu výkopu pro betonovou patku stožáru VO umístit minimálně 1 m od vytýčeného plynovodu.
* Případné uzemnění uložit v maximálně možné vzdálenosti kolmo od plynovodu. V případě křížení uložit uzemnění do izolovaného vodiče a do betonových žlabů s přesahem min. 1 m na obě strany plynovodu.
* Křížení a souběh vodovodní přípojka s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Budovaný objekt (šachty) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČRN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m.
* Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239,

10) před provedením zásypu výkopu ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanovisko jinak).

15) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Dodržet podmínky JMP. a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů uvedených ve vyjádření.

8.       Musí být splněny podmínky VaK s.o. Plumlov – Vícov z vyjádření vydaného dne 7.7.2010 pod č.j. 21/10, a to:

9.       V místě křížení kabelu VO s vodovodním potrubím je provádět výkopy ručně.

10.   Před započetím výkopů je možné požádat VaK s.o. Plumlov –Vícov o vytýčení, hloubka uložení vodovodního potrubí je cca 1,2 m.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

**Odůvodnění:**

Dne 2.8.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádostech a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická práva k pozemkům a stavbám byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 1.10.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v  §§ 86, 90, 110 a  111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. s  územním plánem Obce Vícov schváleným zastupitelstvem obce Vícov dne 14.12.2006 a změnou č.1 územního plánu obce Vícov vydanou opatřením obecné povahy  dne 26.11.2009 Zastupitelstvem obce Vícov, která nabyla účinnosti 18.12.2009. Rovněž projektová dokumentace je zpracována v souladu s touto územně plánovací dokumentací.

V územním plánu je dotčené území zařazeno v plochách s funkčním využitím pro dopravu s místní komunikací a účelovou komunikací. Regulativy nevylučují umístění sítí technické infrastruktury v těchto plochách. Stavba je situována v zastavěném území obce. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavbou nebudou dotčeny architektonické ani urbanistické hodnoty v území, veřejné osvětlení je  v území Obce Vícov stávajícím prvkem, dochází  k rozšíření stávající trasy veřejného osvětlení k lokalitě určené jako navržené plochy pro rodinné bydlení. Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území, jde o síť vedenou kabelem  v zemi.

Projektová dokumentace je přehledná a  zpracována oprávněnou osobou v dostatečném rozsahu a podrobnostech. Stavba je přístupná z přilehlé místní a účelové komunikace. Napojení na jiné sítě technické infrastruktury stavba nevyžaduje.

Doložené podklady jsou v souladu s doloženými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců inženýrských sítí k umístění stavby.

Bylo doloženo:

-          Stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Brno vydané dne 12.6.2010 pod č.j. 5144/2010-1383-ÚP-BR.

Umístěním a provedením stavby se nezatíží nemovitostí ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ČR a případná realizace stavby nevyžaduje vstup na pozemky nebo užívání pozemků státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ČR.

-          Informace Městského úřadu v Prostějově, odboru životního prostředí, ze dne 30.6.2010 vydaná pod č.j. PVMU 124817/2010 40.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokových částech rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokových částech rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 správního řádu):

VAK svazku obcí Plumlov Vícov, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Alena Šinkovská, Luděk Šinkovský, MUDr. Jarmila Ringlová, Ing. Luboslav Ringl

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

         Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 8.9.2010.

**Obdrží:**

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu

Obecní úřad Vícov, Vícov č.p. 46,  798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Obec Vícov, Vícov č.p. 46,  798 03  Plumlov
VAK svazku obcí Plumlov Vícov, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. č.p. 1588/2, 796 01  Prostějov 1
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02  Brno 2
Alena Šinkovská, Hluchov č.p. 112, 798 41  Kostelec na Hané
Luděk Šinkovský, Tichá č.p. 410/8, Držovice, 796 07  Prostějov 7
MUDr. Jarmila Ringlová, Vícov č.p. 184, 798 03  Plumlov
Ing. Luboslav Ringl, Vícov č.p. 184, 798 03  Plumlov

dotčené orgány
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, Brno, 662 10  Brno

Vyvěšeno dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                Sejmuto dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

*Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Vícov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.*

*Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).*